**Требованиям к внешнему виду и конструктивным особенностям нестационарного объекта уличной торговли (вендинговому автомату для продажи воды)**

 1. Автоматизированные объекты по торговле питьевой водой в розлив должны быть изготовлены из современных конструкционных материалов с учетом требований промышленной эстетики, оснащены дисплеем и иметь функции монетоприемника с возможностью выдачи сдачи любым способом. Автоматизированные объекты по торговле водой в розлив могут быть оснащены терминалами для безналичной системы расчета.

 2. Торговые автоматы должны иметь навес, защищающий от атмосферных осадков.

 3. Ниша розлива воды должна быть выполнена и пищевой нержавеющей стали с подогревом.

 4. Продавец питьевой воды в розлив должен довести до покупателей информацию с учетом специфики реализации, включая:

 - наименование питьевой воды, сведения об источнике водоснабжения, составе воды, способах обработки и методах обеззараживания исходной питьевой воды;

 -наименование и местонахождение изготовителя и продавца (юридический адрес, адрес(а) местонахождения производств(а));

 - товарный знак изготовителя (продавца) при его наличии;

 - номер стандарта организации или технических условий, которым соответствует питьевая вода;

 - дату розлива;

 - объем накопительной емкости;

 - сроки годности питьевой воды, реализуемой в розлив, и условия ее хранения;

 - порядок действий, которые необходимо совершить покупателю для получения товара (для наливания воды в тару).

 Допускается включение другой информации, относящейся к реализуемому товару.

 5. Информация, предусмотренная в п. 4, может быть доведена до покупателей путем размещения на автоматизированном торговом объекте или любыми доступными техническими средствами, например, на дисплее объекта.

 6. Информация о способах обработки и методах обеззараживания исходной питьевой воды, меняющих ее химический состав, в том числе таких как фильтрация, антимикробная обработка, озонирование, деионизация, обратный осмос, охлаждение (в случае их применения изготовителем) должна быть нанесена на поверхность торгового объекта в виде обозначения: например, «обработка УФ - облучением», «обработка озоном», «обработка с применение обратного осмоса».

 7. Материал, из которого изготовлен торговый объект, предназначенный для реализации питьевой воды должен соответствовать ГОСТ Р58645-2019 от 01.03.2020 г. «Услуги торговли. Реализация питьевой воды в розлив. Общие требования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_